В файле config.json.txt устанавливаем соответствующий устройству COM порт.

Там же устанавливаем настройки работы выходов с платы и период цикла.

На данный момент есть 2 команды, которые надо записывать в файл input.txt:

- команда на дробление, пример команды «start 10», запустит 10 ударов

- no operation command, пример команды «nop».

После исполнения команды, в файл output.txt будет записан результат команды, пример ответа «nop 0» и «start 0».

Ограничения:

- на данный момент не возможно отменить дробление, кроме как перезагрузить прогу, так как сейчас, пока команда не выполнена, другая команда не считывается.

- на данный момент при запуске проги появляется GUI, коротый просто служит для мониторинга. Можно увидеть, что устройство получило команду, исполнило ее, сколько циклов осталось до окончания.

